


(Epaisseur 2 cm)

Polyuréthane

(Epaisseur 20 cm)



4/12/4